Модуль А Комплексонометрический метод определения жёсткости питьевой воды
Критерии оценок
	№
	Критерии
	Аспекты
	Балл:
15 баллов

	1.
	Огранизация рабочего места, подготовка оборудования и реактивов
	· Использование перчаток, использование головного убора или отсутствие распущенных волос
	0,2

	
	
	· Маркировка лабораторной посуды
	0,3

	
	
	· Отсутствия боя посуды
	0,2

	
	
	· Чистота рабочего места, отсутствие розливов и россыпи реактивов
	0,5

	
	
	· Выбор весов в соответствии с НД
	0,5

	
	
	· Необоснованный перерасход реактивов
	0,5

	
	
	· Сборка установки для титрования 
	0,5

	
	
	· Утилизация отходов в специально отведённую ёмкость
	0,2

	2.
	Техника выполнения задания
	· Использование дополнительной посуды для растворов (трилона Б)
	0,5

	
	
	· Промывание бюретки рабочим раствором трилона Б
	1,2

	
	
	· Бюретка установлена вертикально во время установки «ноля» и снятий показаний 
	0,2

	
	
	· Регистрация точки эквивалентности трилона Б (2 пробы по 0,8)
	1,6

	
	
	· Регистрация точки эквивалентности пробы(2 пробы по 0,8)
	1,6

	3.
	Обработка, анализ и оформление полученных результатов 
	· Расчёт общей жёсткости воды
	2,0

	
	
	· Расчёт приемлемости результатов определений (вычесть все баллы, если расхождения между двумя результатами превышает установленное значение)
	1,5

	
	
	· Предоставление результата измерений в соответствии с НД
	1,0

	
	
	· Последовательность записи
	1,0

	
	
	· Отсутствие математических ошибок во всех расчётах
	1,5



