                    Действия населения при аварии с утечкой газа 
 [image: C:\Users\PC_Kyrsy\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\images.jpg]   Многие природные газы являются источниками опасности для человека. Однако наиболее опасными являются метан (городской магистральный газ) и сжиженный нефтяной газ (в баллонах), используемые в быту. При утечке они вызывают удушье, отравление и способны привести к взрыву, поэтому необходимо знать и неукоснительно соблюдать правила пользования газовыми приборами, колонками, печами и ухода за ними. 
      Действия при утечке магистрального газа: 
 почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите;
  при этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв. Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна; 
 покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа; 
- при появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь; 
- если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу (телефон 04), работающую круглосуточно.
     Правила обращения с газовыми баллонами: 
- вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в вертикальном положении, не закапывайте его и не ставьте в подвал;
 - примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей; 
- воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора; 
- для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия; 
- доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному специалисту; 
- неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните вне помещения; 
- в ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не стали причиной утечки газа;
- по окончании работ кран баллона закройте; 
- регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.

[bookmark: _GoBack]                         Помните: утечка бытового газа – это опасно! 
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